**SW PROJ (FFFMNSV)  // Digitales Abbild Ladungsträger in Station**

**Ablauf:**

1. Station erstellen – mit Raumaufteilung aus dem 2D Plan (manuell)
2. Kameras anlegen (Position, Sichtfeld)
3. Ladungsträger anlegen (QR Code generieren/zuweisen falls vorhanden)
   1. Ladungsträgertyp (Daraus ergibt sich später die Form)
   2. bei Erstellen eines neuen Ladungsträgers → Update der Positionen
4. Kamera nimmt regelmäßig Bild(er) auf → Update der Positionen (zyklisch)

